**Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla**

**Podrobný popis požadovaných vozidel -** Technická specifikace vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání 2 ks vozidel pro dopravu osob, jejichž největší přípustná hmotnost **nepřevyšuje 3 500 kg** v rozsahu specifikované touto výzvou.

Zadavatel požaduje na vozidla prodlouženou **záruku 5 let bez omezení**. Dodaná vozidla budou odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR (lékárnička, tažné lano, klíč na kola, sada náhradních žárovek a pojistek, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák).

Součástí dodávky vozidel bude **sada zimních a letních pneumatik s disky**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované vybavení vozidel** | **Účastník potvrdí požadovaný****parametr (ANO)** |
| Nové vozidlo, stejné tovární značky | *(doplní účastník)* |
| V první řadě sedadel 1 nastavitelné sedadlo řidiče + dvoumístné sedadlo spolujezdce | *(doplní účastník)* |
| V druhé řadě sedadel 3 místa, s úchyty ISOFIX  | *(doplní účastník)* |
| Ve třetí řadě sedadel 3 místa,  | *(doplní účastník)* |
| U třetí řady sedadel bude snadná montáž a demontáž  | *(doplní účastník)* |
| Motor vznětový, výkon minimálně 110 kW | *(doplní účastník)* |
| Palivo – motorová nafta | *(doplní účastník)* |
| Kombinovaná spotřeba v souladu s přílohou č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | *(doplní účastník)* |
| Emisní norma Euro 6.2 | *(doplní účastník)* |
| Převodovka manuální 6. stupňová  | *(doplní účastník)* |
| Výškově nastavitelný volant | *(doplní účastník)* |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | *(doplní účastník)* |
| Elektricky ovládané stahování okének u řidiče a spolujezdce | *(doplní účastník)* |
| Boční posuvné dveře z obou stran  | *(doplní účastník)* |
| Zadní dveře, dvoukřídlé s vyhřívanými zadními okny a stěrači | *(doplní účastník)* |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | *(doplní účastník)* |
| Klimatizace automatická v přední a přídavná v zadní části vozu | *(doplní účastník)* |
| Topení v přední a zadní části vozu | *(doplní účastník)* |
| Parkovací senzory vpředu a vzadu se systémem sledování slepého úhlu | *(doplní účastník)* |
| Fixní okna ve 2. a 3. řadě, zatmavená okna v zadní části vozu | *(doplní účastník)* |
| Elektricky ovládaná sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka | *(doplní účastník)* |
| Pevný kryt zadního zavazadlového prostoru | *(doplní účastník)* |
| Palubní počítač | *(doplní účastník)* |
| Zesílená elektroinstalace | *(doplní účastník)* |
| Bezdrátové handsfree | *(doplní účastník)* |
| Rádio AM/FM s Bluetooth, USB | *(doplní účastník)* |
| Sluneční clony | *(doplní účastník)* |
| Tažné zařízení | *(doplní účastník)* |
| Nezávislé topení | *(doplní účastník)* |
| Vyhřívání předních sedadel | *(doplní účastník)* |
| Mlhová světla  | *(doplní účastník)* |
| Barva nerozhoduje, jednotlivé vozy mohou mít odlišné barvy | *(doplní účastník)* |
| Tempomat | *(doplní účastník)* |
| Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců | *(doplní účastník)* |
| Sledování únavy řidiče | *(doplní účastník)* |
| Asistent rozjezdu do vrchu | *(doplní účastník)* |
| Boční airbagy v 2. a 3. řadě | *(doplní účastník)* |
| Asistent pro jízdu v pruzích | *(doplní účastník)* |
| **Technické údaje:** | *(doplní účastník)* |
| maximální délka vozidla 5 310 mm | *(doplní účastník)* |
| maximální šířka s vnějšími zrcátky 2 210 mm | *(doplní účastník)* |
| průměr otáčení maximálně 13 m  | *(doplní účastník)* |
| objem nákladního prostoru v základním uspořádání (se sedadly ve 2. a 3. řadě) minimálně 1,9 m3 | *(doplní účastník)* |
| převis přední maximálně 900 mm | *(doplní účastník)* |
| převis zadní minimálně 1000 mm  | *(doplní účastník)* |
| Účastníci ve svých nabídkách uvedou seznam servisních středisek v Karlovarském kraji, kde bude prováděn záruční a pozáruční servis, včetně uvedení servisní řady prohlídek v km.  | *(doplní účastník)* |