**1 ks -Vysokootáčková pračka s kapacitou min. 11 kg suchého prádla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Splňuje** | **Nesplňuje** |
| elektrický ohřev max. 12kW |  |  |
| otáčky odstředění min. 1050 ot./min. |  |  |
| G-faktor min. 400 |  |  |
| materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli |  |  |
| elektronický programovatelný programátor |  |  |
| možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků |  |  |
| ochlazovací cyklus |  |  |
| frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) |  |  |
| vypouštění vody vypouštěcím ventilem min. s ø 75mm |  |  |
| antishock systém / dezinfekční praní |  |  |
| samodiagnostický systém / zkrácené programy |  |  |
| automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků |  |  |
| ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií |  |  |
| možnost napojení tekutých pracích prostředků |  |  |
| plně automatický proces praní  |  |  |
| přesné nastavení požadovaných teplot a časů |  |  |
| max. rozměry 1250x800x800mm (vxšxh) |  |  |

**1 ks - Vysokootáčková pračka s kapacitou min. 14 kg suchého prádla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Splňuje** | **Nesplňuje** |
| elektrický ohřev max. 12kW |  |  |
| otáčky odstředění min. 1050 ot./min. |  |  |
| G-faktor min. 400 |  |  |
| materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli |  |  |
| elektronický programovatelný programátor |  |  |
| možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků |  |  |
| ochlazovací cyklus |  |  |
| frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) |  |  |
| vypouštění vody vypouštěcím ventilem min. s ø 75mm |  |  |
| antishock systém / dezinfekční praní |  |  |
| samodiagnostický systém / zkrácené programy |  |  |
| automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků |  |  |
| ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií |  |  |
| možnost napojení tek. pracích prostředků |  |  |
| plně automatický proces praní  |  |  |
| přesné nastavení požadovaných teplot a časů |  |  |
| max. rozměry 1250x800x950mm (vxšxh) |  |  |

**1 ks - Průmyslový bubnový sušič s kapacitou min. 11 kg suchého prádla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Splňuje** | **Nesplňuje** |
| Elektrický ohřev max. 14 kW |  |  |
| Nerezový buben |  |  |
| Snadno čistitelný filtr |  |  |
| Vestavěný ventilátor |  |  |
| Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu |  |  |
| Perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo  |  |  |
| Volba teploty, času sušení, ochlazování |  |  |
| Odtah vzduchu max. Ø 200 mm |  |  |
| max. rozměry 1700x800x1100 mm (vxšxh) |  |  |

**1 ks - Průmyslový bubnový sušič s kapacitou min. 13 kg suchého prádla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Splňuje** | **Nesplňuje** |
| Elektrický ohřev max. 18 kW |  |  |
| Nerezový buben |  |  |
| Snadno čistitelný filtr |  |  |
| Vestavěný ventilátor |  |  |
| Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu |  |  |
| Perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo  |  |  |
| Volba teploty, času sušení, ochlazování |  |  |
| Odtah vzduchu max. Ø 200 mm |  |  |
| max. rozměry 1700x800x1170 mm (vxšxh) |  |  |

**1 ks - Profesionální korytový mandl s žehlící šířkou min. 1600 mm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Splňuje** | **Nesplňuje** |
| Průměr válce min. Ø 300 mm |  |  |
| Délka válce min. 1600 mm |  |  |
| Elektrický ohřev max. 13,5 kWh |  |  |
| Automatická ochrana rukou a centrálstop pro větší bezpečí |  |  |
| Nožní pedál pro snadné spuštění a zastavení stroje |  |  |
| Plynulá volba teploty |  |  |
| Automatický přítlak a oddálení žehlícího koryta |  |  |
| Plynulá volba rychlosti žehlení pomocí frekvenčního řízení |  |  |
| Vestavěný ventilátor  |  |  |
| Galvanicky pokovený plášť |  |  |
| max. rozměry 1100x2200x600 mm (vxšxh) |  |  |