**Oprava mostu ev.č. 230 – 025 Závišín**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici II/230 u Mariánských Lázní, liniové staničení 96,410 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 230 – 025 Závišín“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí tlakovou vodou nad 500bar (římsy, křídla, boky nosníků, podhled NK, spodní stavba).
3. Sanace bet. ploch do tl. 1 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (římsy, křídla, boky nosníků a 30% celkové plochy podhledu NK a spodní stavby).
4. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, křídla, boky nosníků).
5. Odstranění stávajícího zábradelního systému.
6. Zřízení odvod. žlabů - š. do 0,6m z bet. prvků vč: vydláždění nátoků.
7. Osazení zábradelního svodidla ZSNH4/H2 (pozink. ponorem) bez výplně s patní deskou na chem. kotvy vč. podmazání plastbet. (14+14 m).
8. Ukončení svodidel se zapuštěním pásnic do země vč. náběhových přechodek (návodní strana 4+4 m, povodní strana 4+4 strana).
9. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.