**Oprava vozovky a nátěr zábradlí na mostě ev.č. 230 3 – 1 Vlkovice**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/230 3 u obce Vlkovice (podjezd ev.č. 230 - 024), liniové staničení 0,372 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava vozovky a nátěr zábradlí na mostě ev.č. 230 3 – 1 Vlkovice“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Frézování vozovky do tl. 50 mm (most a předmostí).
3. Obnova obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm (most a předmostí), vč. spojovacího postřiku z asfaltu do 0,5 kg/m2 a zálivek těsnících trvale pružných z asfaltu (podél říms, středová, příčné, dilatační).
4. Očištění ocel. zábradlí mechanicky na stupeň očištění St 2 dle ČSN ISO 8501- 1.
5. Protikorozní nátěr zábradlí pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944 - s živ. víc jak 10 let.
6. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.