**Veřejná zakázka – „Nákup dvou automobilů – 1 x automobil devítimístný a 1 x osobní automobil“**

**ČÁST 1 – automobil devítimístný**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA A CENOVÁ NABÍDKA**

Předmětem plnění je dodání 1 kusu automobilu pro dopravu osob, jehož největší přípustná hmotnost **nepřevyšuje 3 500 kg** v rozsahu specifikované touto výzvou.

Zadavatel požaduje na vozidla prodlouženou minimální **záruku 5 let nebo omezit na 150 000 najetých kilometrů**. Dodané vozidlo bude odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR (lékárnička, tažné lano, klíč na kola, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák).

Pokyny k vyplnění:

Všechna pole vyznačená šedivou barvou musí být vyplněna.

Ve sloupci „Příslušný technické parametr nabízeného automobilu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE. **Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované vybavení vozidla** | **Příslušný technický parametr nabízeného automobilu (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)** |
| Tovární značka a obchodní označení nabízeného devítimístného automobilu |  |
| Nové vozidlo |  |
| V první řadě sedadel jedno nastavitelné sedadlo řidiče + dvoumístné sedadlo spolujezdce |  |
| V druhé řadě sedadel 3 místa. V druhé nebo třetí řadě sedadla s úchyty ISOFIX, a to min. pro 3 sedadla. |  |
| Ve třetí řadě sedadel 3 místa |  |
| U třetí řady sedadel bude snadná montáž a demontáž |  |
| Motor o výkonu minimálně 110 kW |  |
| Palivo – motorová nafta nebo benzín, možný i hybridní pohon. |  |
| Kombinovaná spotřeba v souladu s přílohou č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. |  |
| Emisní norma Euro 6 |  |
| Převodovka manuální minimálně 6. stupňová |  |
| Výškově nastavitelný volant |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech |  |
| Elektricky ovládané stahování okének u řidiče a spolujezdce |  |
| Boční posuvné dveře z obou stran minimální šíře vstupního otvoru 900 mm |  |
| Zadní dveře s vyhřívanými zadními okny a stěrači |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Klimatizace automatická |  |
| Topení v přední a zadní části vozu |  |
| Parkovací senzory vpředu a vzadu se systémem sledování slepého úhlu |  |
| Fixní okna ve 2. a 3. řadě |  |
| Elektricky ovládaná sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka |  |
| Palubní počítač |  |
| Bezdrátové handsfree |  |
| Rádio AM/FM s Bluetooth, USB |  |
| Sluneční clony |  |
| Tažné zařízení |  |
| Vyhřívání předních sedadel |  |
| Barva červená nebo modrá |  |
| Tempomat |  |
| Boční airbagy v 2. a 3. řadě |  |
| Podélní střešní nosič |  |
| Minimální délka vozidla 4 900 mm |  |
| Sada letních pneumatik na discích\* |  |
| Sada zimních pneumatik na discích\* |  |
| Přepravní box na podélný střešní nosič |  |
| Uvedení nejbližšího servisního střediska od sídla příspěvkové organizace, které je Goethova 1660/16, Cheb |  |
| Uvedení servisní řady |  |

\*Poznámka: jedna sada pneumatik (letní/zimní) bude nasazena na vozidle

**CENOVÁ NABÍDKA část 1 – automobil devítimístný:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena automobilu devítimístného bez DPH** |  |
| **DPH** |  |
| **Celková cena automobilu devítimístného včetně DPH** |  |