**Oprava mostu ev.č. 230 2 – 1 Chotěnov**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/230 2, liniové staničení 1,328 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 230 2 – 1 Chotěnov“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Otryskání tlakovou vodou nad **800 bar** (římsy, křídla, boky NK a lokálně podhled NK).
3. Odstranění stávajícího betonového zábradlí.
4. Odbourání části římsy.
5. Dobetonování železobetonové římsy vč. bednění, kotvení na **chem. kotvy** a výztuže. Provést vzniklou pracovní spáru pomocí trojhranné lišty a její utěsnění trvale pružným těsnícím tmelem.
6. Osazení zábradelních svodidel dle VL, vč. kotvení na **chem. kotvy** přes patní desky, podmazání polymer maltou dle **TKP 18**
7. Sanace bet. ploch do tl. 2 cm dle **ČSN-EN 1504** vč. ošetření obnažené výztuže (podhled NK - lokálně, římsy).
8. Nátěr želbet. konstrukcí dle **ČSN-EN 1504** (římsy, křídla, boky NK), nové betonové povrchy lehce **obrousit** (odstranění cementového mléka).
9. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.