**Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla**

**Podrobný popis požadovaného vozidla**

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je pořízení 1 devítimístného vozidla s přestavbou pro převoz imobilních osob na invalidním vozíku, včetně zádržného systému pro osobu na vozíku (bezpečností pásy pro uchycení invalidního vozíku).

Vůz kategorie M1, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v rozsahu specifikované výzvou.

Dodané vozidlo bude odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR a budou vybavena příslušenstvím dle platných zákonů a vyhlášek ČR (lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta pro řidiče, plnohodnotné rezervní kolo, klíč na kola a zvedák).

Součástí dodávky vozidla bude sada zimních a letních pneumatik s disky.

**Elektrohydraulická plošina** bude sloužit jako nájezd pro vozíčkáře.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované vybavení vozidel** | **Účastník potvrdí požadovaný**  **parametr (ANO)** |
| Nové vozidlo, tovární značky |  |
| Užitkový automobil - 1 místo řidiče + 8 míst k přepravě osob |  |
| V první řadě sedadel 1 nastavitelné sedadlo řidiče + dvoumístné sedadlo spolujezdce |  |
| V druhé řadě sedadel 3 místa (2+1) |  |
| V třetí řadě sedadel 3 místa |  |
| U třetí řady sedadel bude snadná montáž a demontáž |  |
| Motor vznětový, výkon minimálně 110 kW |  |
| Emisní norma Euro 6 |  |
| Kombinovaná spotřeba dle Př. č. 2 Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. |  |
| Podélně a výškově nastavitelný volant |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech |  |
| Elektricky ovládané stahování okének u řidiče a spolujezdce |  |
| Boční posuvné dveře z obou stran, šířka vstupního otvoru od 900mm |  |
| Zadní dveře |  |
| Elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Přední, zadní topení |  |
| Přední a zadní klimatizace |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka |  |
| Bluetooth (bezdrátové handsfree) |  |
| Barva nerozhoduje, jednotlivé vozy mohou mít odlišné barvy |  |
| Parkovací asistent vpředu i vzadu |  |
| Palubní počítač |  |
| Mlhovky a denní svícení |  |
| ASR |  |
| Asistent rozjezdu do vrchu |  |
| Nezávislé topení |  |
| Tažné zařízení |  |
| **Rozměry nákladového prostoru:** |  |
| minimální rozvor náprav od 3350 mm |  |
| minimální šířka nákladového prostoru 1 200 mm |  |
| minimální délka nákladového prostoru za 2. řadou sedadel 1950 mm |  |
| minimální výška nákladového prostoru 1619 mm |  |
| Účastníci ve svých nabídkách uvedou možnosti zajištění pick up servisu a poskytnutí náhradního vozu zdarma v Karlovarském kraji a zároveň specifikaci místa, kde bude prováděn záruční a pozáruční servis. |  |