Věc:

**/POŽADAVKY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA NA PROTOTYP A VZORKY MOBILIÁŘE/**

Část:

**II/ TYPOVÝ MOBILIÁŘ - SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ INTERIÉRU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ**

**II–ZÁVĚS PRO ZATEMNĚNÍ, VYTVOŘENÍ POZADÍ A DOSAŽENÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ PROSTORU**

Bude předložen vzorek látky včetně závěsu a příslušenství pro akustické opatření příslušné barevnosti a gramáže dle dokumentace o velikosti minimálně 1m x 1m s prošitím v minimální délce 1m.

Látka bude na závěsném systému v kolejnici délky min. 1m.

Řasení bude u vzorku 50 %.

Hodnoceno bude:

1/ pojezd závěsu – hodnocena bude kvalita použitého materiálu, plynulost pojezdu, lehkost manipulace

2/ kvalita provedení prošití a stehů na látce – hodnocena bude pravidelnost stehu rub i líc, estetická část zapošití, rovinatost prošití.