|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\*****Splněno ANO/NE** |
| **T-1206 elektrokauter (elektrokoagulace)** | **1 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy elektrokoagulace: 1ks pro Gastroenterologické oddělení v Chebu, KKN a.s.**Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže** |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** |  |
| ***Výrobce přístroje*** |  |
| **Požadované parametry:** |  |  |
| Elektrochirurgická jednotka s automatickou regulací výstupního výkonu pro oblast gastroentorologie | ano, výkon – bipolární min.120 W, monopolární min.120 W |  |
| Generátor nejnovější generace, řízený procesorem  | ano |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru | ano |  |
| Aktivní výstupní zdířky | min. 3 |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů monopolárních | 2 |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů bipolárních | 2 |  |
| Možnost připojení monopolárních a bipolárních kabelů s koncovkami různých výrobců (Erbe, Valleylab), případně řešeno dodáním příslušných adaptérů pro zajištění kompatibility  | ano |  |
| Ovládání generátoru prostřednictvím dotykového displeje nebo hardwarových tlačítek  | ano |  |
| Aktivace nástroje ručním nožním pedálem | ano |  |
| Nožní pedál pro ovládání řezu a koagulace | 1 ks |  |
| Automatická regulace výstupního výkonu | ano |  |
| Ovládání generátoru v českém a anglickém jazyce | ano |  |
| Autotest po zapnutí přístroje | ano |  |
| Indikace chybových stavů – optická a akustická | ano |  |
| Regulace hlasitosti indikačních signálů | ano |  |
| Připojení a kontrola neutrální elektrody | ano |  |
| Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě | ano |  |
| **Příslušenství pro monopolární řez a koagulaci:** |  |
| Kabel propojovací | ano |  |
| Nožní pedál pro ovládání řezu a koagulace | 1 ks |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sada neutrálních elektrod: jednorázové | 50ks |  |
| **Požadované typy řezu a koagulace:** |  |
| **Monopolární řez:*** Čistý řezací mód
* Pulsní pomalý mód
* Pulsní rychlý mód
 | ano |  |
| **Monopolární koagulace:*** Jemná koagulace
* Silnější koagulace
 | ano |  |
| **Bipolární řez** | ano |  |
| **Bipolární koagulace** | ano |  |
| U všech typů řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. tři stupně) a omezení výkonu plynule po kroku  | ano |  |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** |  |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..