**Oprava mostu ev.č. 214 12 – 1 Dolní Hraničná**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/214 12 Dolní Hraničná přes trať ČD, liniové staničení 0,688 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 214 10 – 1 Dolní Hraničná“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Odstranění vozovkového souvrství až na spádový beton NK frézováním.
3. Úprava (očištění) povrchu spádového betonu pro provedení nové hydroizolace .
4. Provedení nové hydroizolace vč. krytu.
5. Zřízení dvou odvodňovacích vpustí, na předmostí od obce, vyvedené přes křídla.
6. Provedení nového AB povrchu vč. trvale pružných zálivek.
7. Sanace bet. ploch do tl. 1 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (boční líce říms).
8. Provedení trvale pružných těsnících zálivek mezi vozovkou a římsou.
9. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy a křídla).
10. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.