**Zápis**

z konzultace studie **„Ostrov- areál složek IZS“**, konané dne 16. 7. 2015 v požární stanici v Karlových Varech

Přítomni: dle prezenční listiny

V návaznosti na předchozí jednání bylo představeno řešení budovy HZS a projednány upřesňující požadavky HZS.

Bylo projednáno:

1. Byla potvrzena světlá výška v garážích min. 5m, je potřebný manipulační prostor nad zásahovými vozidly.
2. HZS požaduje i zásobování plynem (záložní zdroj tepla).
3. Byl upřesněn požadavek na velikost skříněk v šatnách.
4. Z hlukových důvodů bude serverovna umístěna vedle školící místnosti.
5. Bude navržena velitelská místnost pro velitele směny, včetně lůžka.
6. V kuchyni je nutno počítat se soukromou skříňkou na potraviny pro každého hasiče.
7. Do místnosti CHTS je nutno přivést vodu a odkanalizovat.
8. Do technické části objektu bude doplněna toaleta.
9. Ve skladu PHM navrhnout dostatečně velká vrata a v dalším projektovém stupni počítat s odvětráním v porvedení Ex.
10. Dieselagregát musí být dimenzován na 100% soudobý příkon objektu.
11. Byla odsouhlasena valbová střecha.
12. V prostoru garážových stání nebude navržen světlík, denní světlo bude řešeno okny.
13. Bylo upřesněno, že dílna není trvalým pracovištěm.
14. Byl dohodnut přesun dveří před úklidovou komoru.
15. HZS nepožaduje tenisový kurt ani dráhu.
16. HZS doporučil propojit všechny objekty strukturovanou kabeláží.

Zapsal: Ing. Pluhař, CSc.