**Oprava mostu ev.č. 214 13 – 1 Dolní Lipina**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/214 13 Dolní Lipina přes potok, liniové staničení 2,778 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 214 13 – 1 Dolní Lipina“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí betonových povrchů (čelní zdi, podhled rámů a křídla) tlakovou vodou.
3. Odstranění stávajících říms, části čelních zdí s odkopáním části zeminy u říms a podél křídel.
4. Betonáž nových říms vč. kotvení, výztuže a bednění.
5. Úprava prostoru mezi římsami a vozovkou (nopová izolace, drenážní potrubí).
6. Provedení kamenné dlažby z lomového kamene mezi římsami a vozovkou vč. osazení žlabovek a betonových obrubníků.
7. Sanace bet. ploch do tl. 2 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (lokálně podhled rámů).
8. Provedení sjednocujícího cementového postřiku čelních zdí a křídel.
9. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, křídla a čelní zdi).
10. Lokání oprava kamenné dlažby podél křídel.
11. Osazení mostního zábradlí dle VL a doplnění svodidlových sloupků.
12. Osazení ev. čísel a svodidlových odrazek.
13. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.