**Oprava mostu ev.č. 212 26 – 2a Hradiště**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/212 26 přes D6, liniové staničení 2,697 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 26 – 2a Hradiště“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Očištění ocel. zábradlí mechanicky na st. očištění St2 dle ČSN ISO 8501-1.
3. Odvrtání sloupků zábradlí ∅ 6 mm.
4. Protikorozní nátěr ocel. zábradlí pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944-5, s živ. víc jak 10 let. Odstín Ral 6002 – Listová zelená
5. Lokální oprava zámkové dlažby, kamenného dláždění a betonového odvodnění (vývařišť), vč. vyčištění.
6. Lokální sanace betonových svodidel.
7. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy a bet. svodidla)
8. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.