**Oprava mostu ev.č. 212 – 005 Studánka**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici II/212 přes potok, liniové staničení 16,096 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 – 005 Studánka“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí betonových povrchů (římsy, spodní stavba a NK) tlakovou vodou.
3. Odstranění stávajících svodidlových sloupků na mostě a směrová úprava svodidel na předmostí.
4. Nadbetonování nových říms vč. kotvení, výztuže a bednění.
5. Ukončení stávající izolace přes fabion do připravené drážky v římse dle detailu VL.
6. Zřízení odvodňovacích skluzů z žulových kostek a betonových žlabovek
7. Provedení kamenného záhozu z lomového kamene u dlažby potoka na povodní straně.
8. Sanace bet. ploch do tl. 1 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (lokálně spodní stavba, NK a stávající římsy).
9. Sanace bet. ploch do tl. 0,6 cm dle ČSN-EN 1504, (celoplošně podhled NK).
10. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, spodní stavba a NK).
11. Osazení zábradelního svodidla, které bude opatřeno protikorozním nátěrem.
12. Osazení ev. čísel a svodidlových odrazek. Přesazení turistické značky.
13. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.