**Oprava mostu ev.č. 212 9 – 1 Tuřany**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/212 9 přes potok v obci Tuřany, liniové staničení 1,878 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 9 – 1 Tuřany“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí betonových povrchů (křídla a boční líc NK) tlakovou vodou.
3. Odstranění stávajícího ocelového zábradlí.
4. Odstranění stávajících říms a vozovkového souvrství.
5. Zhotovení spřažené spádové železobetonové desky vč. kotev, výztuže a bednění.
6. Provedení celoplošné hydroizolace a krytu izolace vč. rubové drenáže
7. Betonáž nových říms s osazením chrániček vč. kotvení, výztuže a bednění.
8. Odstranění živ. krytu frézováním.
9. Pokládka asfaltové vozovky vč. postřiku a zálivek
10. Sanace bet. ploch do tl. 1 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (lokálně spodní stavba, NK).
11. Zřízení odvodňovacích skluzů ze žulových kostek a betonových žlabovek
12. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, křídla a boční líc NK).
13. Osazení a dodání zábradlí.
14. Oprava podemletých křídel a jejich omítnutí
15. Úprava krajnic (stržení a doplnění R-materiálem)
16. Provedení VDZ
17. Osazení ev. čísel.
18. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.