Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

**„****Centrum odborné přípravy“**

Samochodný vyvážecí traktor po ruční těžbě dřeva se smart technologií (GPS modul)

**Nabídkový list**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účastník:** | | | |
| Název: | ………… | | |
| Sídlo: | ………… | IČO: | ………… |

**Samochodný vyvážecí traktor po ruční těžbě dřeva se smart technologií (GPS modul)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena bez DPH (hodnotící kritérium)** | **………… Kč** |
| Vyčíslení DPH v platné výši (21%) | ………… Kč |
| Nabídková cena včetně DPH | ………… Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabízený typ:** | |
| **…………** | |
| ***Požadované parametry, vlastnosti a příslušenství:*** | ***Splnění parametru \**** |
| počet kol: podvozek 6x6 | ………… |
| dosah jeřábu min. 4,6 m | ………… |
| kroutící moment otoče (gross) min. 6,5 kNm | ………… |
| zdvihový moment (gross) min. 21 kNm | ………… |
| zdvih na konci hydraulické ruky min 320 kg | ………… |
| typ (konstrukce) hydraulické jeřábu – paralelní | ………… |
| celková délka stroje max. 7 000 mm | ………… |
| šířka stroje max. 1 900 mm | ………… |
| ložná plocha: pevný rám bez výsuvu | ………… |
| délka ložné plochy min. 3 600 mm | ………… |
| světlost stroje min. 380 mm (nejnižší místo podvozku) | ………… |
| nejmenší poloměr zatáčení max. 7,2 m (vnější strana stroje) | ………… |
| provozní hmotnost do 3500 kg | ………… |
| minimální provozní hmotnost 3 200 kg | ………… |
| maximální celková hmotnost do 6 000 kg | ………… |
| motor: max. výkon 25 kW | ………… |
| převodová soustava mechanická s diferenciálem (příp. obdobným řešením) | ………… |
| sedačka otočná, vzduchem odpružená | ………… |
| nakládání s hydraulickým jeřábem při jízdě | ………… |
| rádio s reproduktory, sluchátky a bluetooth | ………… |
| otevíratelné dveře na obou stranách | ………… |
| záběrové řetězy na kola přední nápravy | ………… |
| rámová brzda | ………… |
| dálkově ovládaný naviják pro vyklizování dříví na hydraulickém jeřábu | ………… |
| klimatizace | ………… |
| doprava do místa určení  Střední lesnická škola Žlutice, p.o., Žižkov 345, 364 52 Žlutice. | ………… |
| zprovoznění, nastavení a uvedení do provozu | ………… |
| zaškolení obsluhy | ………… |
| technický průkaz motorového vozidla - vozidlo splňuje předpisy pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla | ………… |
| požadavek na záruku za jakost předmětu koupě (bezplatný záruční servis) v délce min. 24 měsíců. | ………… |

***\**** *účastník uvede konkrétní parametr u požadavků daných minimální nebo maximální hodnotou, případně potvrdí splnění pevného požadavku slovem „ANO“*

|  |  |
| --- | --- |
| Servisní středisko, odkud bude zajišťován záruční a pozáruční servis. | ………… |