**Zadání pro Nájemní Jednotky ve 2. a 3. NP Císařských lázní – ZTI – 2. 9. 2022**

**2. NP**

**M. Č. 3.107b**


WC MÍSA KERAMICKÁ – 1 KS

UMYVADLO KERAMICKÉ – 1 KS

SPRCHOVÝ KOUT – MATERIÁL??? - 850 / 1500 mm – 1 KS

**M. Č. 3.109**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**Součástí dřezu je kompletní příslušenství k montáži. (výpusť, sifon, příchytky atd.)**

* **Materiál:**Nerezová ocel 18/10
* **Síla plechu:**1 mm
* **Vzhled povrchu:**Nerez
* **Rozměr dřezu:**650 x 500 mm
* **Rozměr vany dřezu:**400 x 400 x 196 mm
* **Minimální rozměr skříňky:**500 mm
* **Způsob montáže:**Horní, dřez je usazen nad pracovní desku
* **Orientace dřezu:**Otočný, vana dřezu může být vlevo i vpravo
* **Provedení přepadu:**Přepad umístěn ve vaně dřezu
* **Typ výpusti:**Sítková výpusť 3 1/2
* Ruční ovládání výpusti - výpusť se zavírá a otevírá zamáčknutím sítka.
* Dřez z výroby bez otvorů, nutno zhotovit otvor pro baterii.

**M. Č. 3.115**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 3.117**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 3.131**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 3.134**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č.3.139**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 3.145**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 3.148**

WC MÍSA KERAMICKÁ – 1 KS

UMYVADLO KERAMICKÉ – 1 KS

SPRCHOVÝ KOUT – MATERIÁL DLE STANDARDU JINDE V BUDOVĚ - 900 / 900 mm – 1 KS

**3. NP**

**M. Č. 5.106a**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 5.109a**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 5.111a**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**5.120a**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 5.122a**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 5.124a**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS

**M. Č. 5.127a**

NEREZOVÝ DŘEZ DO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NAPŘ. Teka Classic 1B 1/2D 650 X Nerez – 1 KS