|  |  |
| --- | --- |
| Energeticko-technická **poradenská a projekční kancelář**  Lannova třída 205/16, 370 01 České Budějovice  Tel.: 606 455 511 e-mail: skarda@cb-energo.cz |  |

Stavba: Stavební úpravy a změna způsobu využití objektu pavilonu „N“

Drahovice [663701]

Investor: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary

Stupeň PD: DSP+DPS

Část projektu: D.1.4.4 Vytápění

**Specifikace materiálu**

České Budějovice Vypracoval: Petr Bálek

01/2024

**1. Otopná tělesa**

Desková otopná tělesa s bočním připojením, včetně uchycení:

21-060040-50 …………………………………………….....…………...................... 1 ks

21-060050-50 …………………………………………….....…………...................... 1 ks

21-060060-50 …………………………………………….....…………...................... 1 ks

**2. Armatury**

Termostatický ventil ………………………………………………………………..… 3 ks

Uzavírací radiátorové šroubení …………………………………………………….… 3 ks

Termostatická hlavice …..………..….….….….….….…………................................ 3 ks

Napojení na stávající ocelové potrubí DN 20…………………………………..…….. 6 ks

**3. Potrubí**

Potrubí z trubek nelegované oceli, vně pozinkované spojované lisováním:

 18x1 …………………………………………….....…………................................. 12 m

Napuštění otopného systému …………………………………………………………. 10 l

**4. Tepelné izolace**

Trubicová izolace z pěnového polyetylenu λ=0,046 W/(m.K)

tl. 13 mm:

 18 ...........……………………………………………………………...................... 6 m

**Topná zkouška 6 hod**