**Oprava mostu ev.č. 214 18 – 2 Horní Žandov**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/214 18 Horní Žandov přes potok, liniové staničení 1,988 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 214 18 – 2 Horní Žandov“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí betonových povrchů (podhled NK, opěry a křídla) tlakovou vodou.
3. Odstranění stávajících říms a vozovkového souvrství u říms.
4. Úprava odbourané plochy pro natavení a napojení hydroizolace na stávající.
5. Provedení hydroizolace pod římsami
6. Betonáž nových říms s osazením chrániček vč. kotvení, výztuže a bednění.
7. Obnova vozovkového souvrství.
8. Oprava kamenných opěr a provedení sjednocujícího cementového postřiku.
9. Vyčištění stávajícího koryta (odklizení betonů a naplavenin).
10. Provedení dlažby koryta potoka vč. betonového prahu
11. Sanace bet.ploch do 0,6 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (podhled NK).
12. Sanace bet. ploch do tl. 2 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (lokálně křídla na návodní straně)
13. Sanace bet. ploch do tl. 5 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže

(lokálně NK)

1. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, křídla).
2. Provedení zálivek v místě opravy dle VL.
3. Osazení mostního zábradlí dle VL.
4. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.