**Oprava mostu ev.č. 212 29 - 3**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/212 29 Chocovice přes potok, liniové staničení 0,495 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 29 – 3 Chocovice“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí betonových povrchů (podhled NK, opěry a křídla) tlakovou vodou.
3. Odstranění stávajících říms a vozovkového souvrství u říms.
4. Úprava odbourané plochy pro natavení a napojení hydroizolace na stávající.
5. Provedení hydroizolace pod římsami a podél říms.
6. Betonáž nových říms s osazením chrániček vč. kotvení, výztuže a bednění.
7. Odstranění živ. krytu frézováním a vozovkového souvrství na mostě.
8. Pokládka asfaltové vozovky dvě vrstvy (ložná+obrusná) vč. postřiku a zálivek
9. Provedení trvale pružných zálivek u říms dle VL
10. Sanace bet.ploch do 0,6 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (podhled NK, opěry a křídla).
11. Sanace bet. ploch do tl. 3 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže

(lokálně podhled NK).

1. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, křídla a boční líc NK).
2. Dosypání svahů předmostí
3. Osazení mostního zábradlí dle. VL
4. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.