**Pavilon B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadové číslo** | **Název souboru** | **Počet kusů** | **Servisní kontrola /četnost za rok** | **Filtrační vložky** | **četnost výměn za rok** |
| 1 | Zařízení č. 8 Janka Větrání Retgenu  a Angia | 1 | 2 | Viz příloha č. 1 – specifikace složky pav. B | 2x |
| 2 | Zařízení č. 2 Janka Větrání Porodnice | 1 | 2 | Viz příloha č. 1 – specifikace složky pav. B | 2x |
| 3 | Zařízení č. 4 Janka Větrání novorozeneckého odd.  a šestinedělí | 1 | 2 | Viz příloha č. 1 – specifikace složky pav. B | 2x |
| 4 | Zařízení č. 26.2 ZZT zpětné získávání tepla | 1 | 2 | G4 592x592/450/6 18 ks | 2x |
| 5 | Zařízení č. 26.1 ZZT zpětné získávání tepla | 1 | 2 | G4 592x592/450/6 18 ks | 2x |
| 6 | Zařízení č. 1 Janka Větrání Gyn OP sálu | 1 | 2 | Viz příloha č. 1 – specifikace složky pav. B | 2x |
| 7 | Zařízení č. 3 Janka Větrání Gyno ambulance a lék. Pokojů Porodnice | 1 | 2 | Viz příloha č. 1 – specifikace složky pav. B | 2x |
| 8 | Zařízení č.411 ARO Janka KLM 06 | 1 | 2 | G4 287x592x360/3 2 ks  G4 402x592x360/5 2ks  F8 287x592x600/4 1ks  F8 402x592x600/6 1ks | 2x |
| 8 | Revize požární klapky | 30 | 2 | x | 2x |
| 9 | Zařízení č. 3 Větrání infekčního oddělení  Dospel | 1 | 4 | G4 592x592/360/6 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks  F6 592x592/630/6 1ks | 2x |
| 10 | Zařízení č. 4 Větrání chodeb - Deimos | 1 | 4 | F4 315 x 287/120/3 2ks | 2x |
| 11 | Zařízení č. 7 Větrání ORL oddělení ambulance Dospel | 1 | 4 | G4 287x427/360/2 1 ks  F6 287x427/630/2 1 ks  F9 287x428/630/ 1 ks | 2x |
| 12 | Zařízení č. 1 Větrání Dětská JIP oddělení lůžková část  Dospel | 1 | 4 | G4 592x592/360/6 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks  F9 592x592/630/8 1 ks  F9 287x592/630/4 1 ks  F6 592x592/630/6 1ks  F6 287x592/630/3 1 ks | 2x |
| 13 | Zařízení č. 2 Větrání Dětské JIP zázemí  Dospel | 1 | 4 | G4 287x 428/360/3 2 ks  F6 287x428/630/3 2 ks  F9 287x428/630/4 2 ks | 2x |
| 14 | Zařízení č. 5 Větrání ORL  lůžková část chodba | 1 | 4 | M5  filtrační kazeta MFR160 s filtrační vložkou | 2x |
| 15 | Zařízení č. 6 Větrání infekční jímky | 1 | 4 | F4  filtrační kazeta d125 s filtrační vložkou | 2x |
| 16 | VZT SPECT ONM  pav. B |  |  | M5  kapsové filtry 592x490/360/6 2 ks | 2x |
| 17 | Požární větrání P1 | 1 |  | x | 2x |
| 18 | Požární větrání P2 | 1 |  | x | 2x |
| 19 | Požární větrání P3 | 1 |  | x | 2x |
| 20 | Požární větrání P3 | 1 |  | x | 2x |