Příloha č. 3

**Technická specifikace**

**Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je servis věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška o požární prevenci“), dle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Místem plnění zakázky jsou objekty Karlovarské krajské nemocnice a.s.:

1/ nemocnice v Karlových Varech

2/ nemocnice v Chebu.

Požadované činnosti:

* Kontroly HP včetně čištění a kontrolního štítku

Vodní - stálotlaké

Práškové - stálotlaké

Vodní s tlakovou patronou

Práškové - s tlakovou patronou

Práškové PG 50 / 60

Sněhové CO2 - ruční

Sněhové CO2 1x30, 2x30, 4x30

* Dílenské úkony (tlakové zkoušky)

Vodní s tlak. patronou

Vodní stálotlaké

Práškové PHP s tlakovou patronou do 2 kg, 6 g, 12 kg

Práškové PHP stálotlaké do 2 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg

Sněhové PHP 1,5 kg, 2 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 30 kg

* Plnění hasicích přístrojů včetně náplně a patron

Vodní HP s tlak. patronou do 6 L, do 10 L

Vodní HP stálotlaké do 6 L, do 10 L

Práškové HP s tlak. patronou do 2 kg, do 6 kg, do 12 kg

Práškové HP stálotlaké do 2 kg, do 6 kg, do 12 kg, 50 kg

Sněhové HP 1,5 kg, do 2 kg, do 5 kg, do 6 kg, do 10 kg, do 30 kg

* Opravy hasicích přístrojů

Povrchová úprava nádoby o obsahu 2 kg, 6 kg, 12 kg, 30 kg

Oprava hadice s pistolí

* Dílenské kontroly pojízdných hasicích přístrojů

Tlakové zkoušky a opravy pojízdných HP CO2 1x30, 2x30, 4x30

* Kontroly hydrantů včetně plombování a kontrolního štítku a zprávy

Vnitřní D25, C52- zploštitelná hadice

Vnitřní D25 - stálotvará hadice

Vnější – nadzemní a podzemní

* Opravy ventilu P2,P6, V9, S6, S5, S1, S5, S2
* Dodávky

Těsnění "O" kroužek PR, V

Manometr PR, V

Hadice P6, V9, S6, S5

Typový štítek (všechny druhy a typy)

Pojistka HP

Nový ventil (všechny druhy a typy)

Kuželka PR, V, S6, S5

Pojistka CO2 - Cu

Nové HP – práškové 2 kg, 6 kg, 6 kg++, vodní 9l, pěnové 6l, 9l, Sněhové (CO2) 2 kg, 5 kg

Skříně k HP plast červená, plast černá TIR, kov červená, skříňka na klíče

PBZ - Požární prostup / ucpávka

* Opravy, tlakové zkoušky hadic D25, C52
* Dodávka komponentů k hydrantům

Hadice C52 - 20 m, D25 - 20 m

Proudnice C52 Tajfun Turbo, D25 kombi

Ventil C52, D25

Pevná spojka C52, D25

HS D25 - 20 m a HS D25 - 30 m,  provedení: bílá, červená

HS D25 - 20 m  a  HS D25 - 30 m    provedení: prosklená skříň

* 1 x měsíčně schůze dodavatele a požárního technika KKN a.s. Místem schůze je kancelář požárního technika KKN a.s.

Celkové počty a rozsah hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení uvedených v Příloze č. 2 Formulář pro zpracování nabídkové ceny jsou pouze informativní a nejsou pro zadavatele závazné.