Minimální požadované parametry

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je nákup multifunkčních tiskáren z důvodu náhrady nefunkčních zařízení a doplnění systému centrálního tisku ve specifikovaném rozsahu.

Zadavatel nepřipouští dodávku repasovaného nebo použitého zboží a požaduje, aby se jednalo o nová, nepoužitá a nerozbalená zařízení.

Pokyny k vyplnění:

Všechna pole vyznačená žlutou barvou musí být vyplněna.

Všechny požadované parametry jsou brány jako **minimální**.

Ve žlutém sloupci vyplní účastník ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný údaj, je účastník povinen jej uvést.

**Nesplnění kteréhokoliv parametru nebo uvedení NE, je důvodem k vyloučení účastníka.**

1) Multifunkční tiskárna A3 15 ks

|  |
| --- |
| **Minimální požadované parametry** |
| **Parametr** | **Požadavek** | **Splněno: Ano/Ne** |
| Model |  |  |
| Technologie | Barevná pigmentová inkoustová |  |
| Formát | A3 |  |
| Rychlost tisku barevně/čb ISO/IEC 24734 | min. 24 str. A4/min. |  |
| Výtisk první strany | do 6 s čb/barva |  |
| Rozlišení tisku | min. 2400x1200 dpi |  |
| Paměť | min. 2 GB |  |
| Rozhraní | USB 3.0, Ethernet (10/100/1000Base-TX); WiFi |  |
| Kapacita vstupního zásobníku a multifunkčního podavače papíru | min. 500 listů při gramáži 80 g/m² |  |
| Podporovaná gramáž papíru | min. 80 g/m² - 250 g/m² |  |
| Jazyk | PCL5, PCL6, PostScript 3 |  |
| Doporučené měsíční zatížení | min. 8.000 A4 |  |
| Typy médií | běžný papír, obálky, štítky, fólie, etikety |  |
| Oboustranný tisk | ano, automaticky |  |
| Pro nabízenou tiskárnu je vyžadována existence originálního inkoustu od výrobce zařízení o velikosti: | min. 20 000 stran A4 při 5% pokrytí, anebopodle normy ISO/IEC 24711 a 24712 |  |
| Rozlišení skenu | min. 600 x 600 dpi opticky |  |
| Kapacita ADF | 50 listů při gramáži 80 g/m² |  |
| Rychlost skenu ADF (300 dpi barva) | min. 20 str/min, 40 obrazů/min duplexně |  |
| Výstupní formáty | JPEG, TIFF, PDF |  |
| Spotřeba energie v Power save mode | max. 1,5 W |  |
| Spotřeba Energie v Ready Mode | max. 20 W |  |
| Spotřeba Energie při tisku | max. 50 W |  |
| Kompatibilita s OS | Win10/11, WinServer2016/2019/202/2025, Mac OS |  |
| Požadovaná záruka | 1 rok Fix Time 30 dní onsite |  |

Software pro zabezpečený tisk

Potřebný pro zařazení tiskáren do stávajícího systému centrálního řízení tisku.

|  |
| --- |
| **Minimální požadované parametry** |
| **Parametr** | **Požadavek** | **Splněno: Ano/Ne** |
| Software |  |  |
| Typ software | On premise |  |
| Tisk | Zabezpečený tisk s možností vyzvednutí odeslané úlohy na jakémkoliv zařízení |  |
| Možnost tisku z cloudových služeb | SharePoint Online, OneDrive for Business,Microsoft Teams |  |
| Možnosti přihlášení | ID kartou, pinem nebo přihlašovacími údaji |  |
| Možnosti skenování | Možnost skenování do emailu uživatele, přednastavených složek s možností separací dokumentů, OCR, indexací dokumentů (CSV, XML, TXT) a možností skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Teams a Google Drive) |  |
| Výstupní formáty skenování | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, multi-TIFF |  |
| Možnosti personalizace | Možnost personalizace na úrovni skupin, jednotlivých zařízení a účtovacích středisek |  |
| Možnosti reportingu | Podle uživatelů, skupin a účtovacích jednotek |  |
| Možnosti synchronizace sadresářovými službami | lokální databáze, Active Directory, Open LDAP, Microsoft Entra ID, Microsoft Entra DS |  |

Software pro monitoring tiskáren

|  |
| --- |
| **Minimální požadované parametry** |
| **Parametr** | **Požadavek** | **Splněno: Ano/Ne** |
| Software |  |  |
| Požadované vlastnosti | Sledování stavu zařízení, stavu spotřebního materiálu včetně měsíčních odečtů počítadel připojených tiskáren |  |
| Možnosti automatickýchemailových notifikací | Záseky papíru, docházející spotřební materiál, došlý spotřební materiál, nahlášení chyby a přerušenou komunikaci se serverem |  |