Příloha č. 4

**DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL PRO GALERII 4 – GALERII FOTOGRAFII, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI KARLOVARSKÉHO KRAJE – II. výzva**

**Technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL | | |
| Požadavek zadavatele | | Nabídka dodavatele /nutno vyplnit/ |
| Druh dodávky | Dodávkový automobil pro převoz výstav nebo 8 – 9 osob. |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| stav | Nový |  |
| Minimální záruční doba | 24 měsíců |  |
| Výkon motoru: | 110 – 170 koní |  |
| Emisní norma: | EURO 6 |  |
| Převodovka: | 6 stupňů, manuální |  |
| Karoserie: | L2H1 |  |
| **Interiér a exteriér vozidla** | | |
| 2 – 9 míst (podle uspořádání sedadel) | |  |
| Snadná manipulace a vyjímání všech sedadel | |  |
| Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech | |  |
| Dvojsedadlo spolujezdce s výklopným sedákem | |  |
| Nastavitelné hlavové opěrky | |  |
| Loketní opěrka | |  |
| Nastavitelná bederní opěrka u sedadla řidiče | |  |
| Trojsedadlo v druhé řadě (2+1) | |  |
| Trojsedadlo ve třetí řadě (2+1) | |  |
| Výška zavazadlového prostoru min. 1 300 mm | |  |
| Délka zavazadlového prostoru za sedačkou řidiče min. 2 050 mm | |  |
| Nízká střecha | |  |
| Prosklené bočnice | |  |
| Boční posuvné dveře na pravé straně nebo na obou stranách | |  |
| Zadní závěsné dveře prosklené s vyhříváním a s otevíráním do 90° | |  |
| Široké boční ochranné lišty nelakované | |  |
| Tónovaná skla | |  |
| Plevná okna v druhé řadě | |  |
| Kompletní čalounění stropu | |  |
| Podlahová krytina – snadno udržovatelný gumový koberec | |  |
| Bez přepážky | |  |
| Upínací oka pro náklad minimálně v počtu 4 | |  |
| Obložení stěn vzadu minimálně do poloviny výšky | |  |
| Vnitřní kryty podběhu | |  |
| Lapače nečistot vpředu a vzadu | |  |
| **Bezpečnost** | | |
| Airbag řidiče | |  |
| Airbag spolujezdce vypínatelný | |  |
| Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru | |  |
| Monitoring tlaku v pneumatikách | |  |
| Vnější zpětná zrcátka – elektricky nastavitelná a vyhřívaná | |  |
| Světla pro denní svícení | |  |
| Odbočovací světla statická | |  |
| Přední mlhová světla | |  |
| Tempomat vč. nastavitelného omezovače rychlosti | |  |
| Kožený volant | |  |
| Parkovací senzory – přední a zadní, nelakované vč. předních mlhových světel | |  |
| **Pneumatiky** | | |
| Ocelové ráfky 6 ½ x 15 s pneumatikami 215/65R15 | |  |
| Plné kryty kol | |  |
| Ocelové rezervní kolo | |  |
| **Komfort:** | | |
| Palubní počítač | |  |
| Elektricky ovládaná přední okna | |  |
| Autorádio AM/FM, ovládání na volantu, USB, Bluetooth, 2 reproduktory vpředu a 2 vzadu | |  |
| Obložení interiéru | |  |
| Přídavné elektrické topení | |  |
| Přední klimatizace vč. pylového filtru | |  |
| Osvětlení kabiny řidiče – ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map | |  |
| Stropní přihrádka vpředu | |  |
| Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem | |  |
| Osvětlení nákladového prostoru | |  |
| Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru | |  |
| Zámky – s dálkovým ovládáním, dva klíče se sklopnými dříky | |  |
| Konfigurovatelné zamykání | |  |
| **Ekologie** | | |
| Emisní norma Euro 6 | |  |
| Systém Stop – Start | |  |
| 80 l palivová nádrž | |  |
| Samostatná baterie, 75 Ah | |  |
| Alternátor 165 A | |  |
| **Nadstandardní výbava:** | | |
| Vyhřívaný sedák řidiče a spolujezdce | |  |

**CENOVÁ NABÍDKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Základní cena dodávky vozidla |  |
| DPH |  |
| Doprovodné služby (pojištění, registrace apod.) |  |
| DPH |  |
| **Celková cena bez DPH** |  |
| **DPH k celkové ceně** |  |
| **Celková cena včetně DPH** |  |