**Vedení kraje**

Technická specifikace a požadovaná výbava
**Část 1 „Vedení kraje – Osobní automobil – SUV 4x4-RKK /7 ks/“**

**Pokyny k vyplnění**

Ve sloupci „Příslušný technické parametr nabízeného automobilu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE. V případě, že některý parametr není účastník schopný splnit, nechť toto řeší v průběhu zadávacího řízení, a to formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy může zadavatel případně ještě zadávací dokumentaci upravit. Po podání nabídek již nelze zadávací dokumentaci nijak měnit a **nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **POŽADAVKY ZADAVATELE** | **ÚČASTNÍKEM NABÍZENÉ VOZIDLO**  |
| **Značka vozidla** |  |
| **Typ vozidla** |  |
| **Odkaz na stránky výrobce**  |  |
| Kategorie: osobní automobil SUV |  |
| Stav: Nové vozidlo, 5místné, 5dveřové |  |
| Barva karoserie: černá metalíza |  |
| Délka vozidla: od 4750 mm  |  |
| Šířka vozidla: od 1830 mm |  |
| Výška vozidla: od 1650 mm |  |
| Převodovka: automat od 7st. |  |
| Pohon: 4x4 |  |
| Zdvihový objem od 1900 cm3 |  |
| Výkon min od 140 kW |  |
| Světla výška: min. 150 mm |  |
| Kola: litá od 20" 2x sada letní pneu, 2x sada zimní pneu, 2x sada alu disk (nové dodávané pneumatiky nesmějí být od výroby starší více jak 18 měsíců v momentu převzetí vozidla) |  |
| Požadovaná výbava: \* |  |
| • povinná výbava |  |
| • rezervní kolo se zvedákem a klíčem |  |
| • rozpoznávání dopravních značek |  |
| • tempomat |  |
| • infotainment od 12“ s navigací |  |
| • zatmavená okna, elektrické ovládání všech oken |  |
| • parkovací asistent a senzory přední, zadní + kamera |  |
| • klimatizace min. dvouzonová |  |
| • vyhřívaný volant multifunkčí |  |
| • bezklíčkové odemykání, zamykání a startování |  |
| • 12 V zásuvka a 2x USB |  |
| • elektrické ovládání předních sedadel  |  |
| • vyhřívání předních sedadel  |  |
| • asistent přepínání dálkových světel |  |
| • elektrické otvírání a zavírání zavazadlového prostoru z místa řidiče |  |
| • ochrana nákladového prostoru *(ochrana hrany z důvodu nakládání do zavazadlového prostoru)* |  |
| • elektrické rozmrazování předního a zadního okna a zrcátek  |  |

 \* jednotlivé prvky výbavy jsou stanoveny jako minimální, dodavatel může nabídnout i zboží, které obsahuje více prvků výbavy.