**Oprava mostu ev.č. 209 – 017 Chranišov**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici II/209 mezi Chranišovem a Chodovem, liniové staničení 16,405 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 209 – 017 Chranišov“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Očištění ocel. zábradlí a sloupků svodidel mechanicky na st. očištění St 2 dle ČSN ISO 8501-1 (zábradlí - obě strany mostu, sloupky svodidel - pravá strana mostu u chodníku ve směru staničení, směr Chodov).
3. Protikorozní nátěr ocel. kcí pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944-5, s živ. více jak 10 let (zábradlí - obě strany mostu, sloupky svodidel - pravá strana mostu u chodníku ve směru staničení směr Chodov).
4. Výměna poškozených prutů (30 ks) a oprava spodního madla (10 míst po 0,5 m) – nastavit a vyvařit nové. Zábradlí na pravé straně ve směru staničení, směr Chodov.
5. Sanace do tl. 1 cm dle ČSN-EN1504 vč. ošetření obnažené výztuže - kapsy u sloupků zábradlí na pravé straně mostu ve směru staničení.
6. Sanace do tl. 5 cm dle ČSN-EN1504 vč. ošetření obnažené výztuže – lokální.
7. Frézování vozovky do tl. 50 mm (předmostí směr Chranišov 20 m, most 60 m, předmostí směr Chodov 11 m).
8. Obnova obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm (most a předmostí), vč. spojovacího postřiku z asfaltu do 0,5 kg/m2 a zálivek těsnících trvale pružných z asfaltu (podél říms, středová, příčné, dilatační).
9. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.