**Oprava mostu ev.č. 209 9 – 1 Loket**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/209 9 za Loktem přes Kamenitý potok, liniové staničení 1.713 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 209 9 – 1 Loket“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Otryskání tl. vodou nad 800 bar (čela klenby, křídla, římsy).
3. Sanace do 2 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže.
4. Výřez vegetace a stromů do ∅ 40 cm.
5. Odstranění části povodní římsy.
6. Odstranění nánosů zeminy z horního povrchu říms s odhozem stranou.
7. Navýšení a rozšíření povodní římsy z betonu C30/37-XF4 vč. bednění.
8. Výztuž říms z oceli 10 505 cca 80 kg/m3.
9. Kotvení říms na chem. kotvy vč. vrtání, ocel. trny ∅18 mm dl. 150 mm.
10. Zához z lomového kamene u betonového prahu na povodní straně.
11. Čistění koryta od naplavenin seškrábnutím do tl. 10 cm.
12. Nátěr zělezobetonových konstrukcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, křídla, čela klenby).
13. Lokální spárování dlažby koryta vč. odstranění uvolněných spár.
14. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.