**Oprava mostu ev.č. 212 29 – 1 Chocovice**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/212 29 u obce Chocovice, liniové staničení 0,301 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 29 – 1 Chocovice“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Odstranění dřevěné dvouvrstvé mostovky a dřevěných obrubníků vč. likvidace.
3. Provedení nové dřevěné dvouvrstvé mostovky (fošny tl. 50mm) a dřevěných obrubníků (hranol 160\*120mm) z modřínového dřeva opatřené ochranným impregnačním nátěrem.
4. Úprava, výměna, doplnění spojovacího materiálu (šrouby, čepy, svorníky, matice, táhla pod příčníky).
5. Protikorozní nátěr horních ploch příčníků a podélníků pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944-5 s živ. víc jak 10 let vč. mechanického očištění.
6. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.