**Oprava mostu ev.č. 212 17 – 2 Lesina**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/212 17, liniové staničení 6,048 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 17 – 2 Lesina“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Otryskání tlakovou vodou nad 800 bar (římsy, křídla).
3. Odstranění stávajícího záchytného systému (svodnice budou zpětně osazeny na nové sloupky zábradelního svodidla).
4. Sanace betonových ploch do tl. 1 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (křídla, římsy – lokálně).
5. Osazení a dodání ocelových sloupků zábradelního svodidla bez výplně přes patní desky, distančních dílů (pozink. úprava) vč. podmazání plastmaltou dle TKP 18 a spojovacího materiálu. dle VL
6. Osazení a dodání ocelového madla zábradelního svodidla (pozink. úprava) vč. ukončujících šikmých madel, manžet pro spojení madla.
7. Nátěr železobetonových konstrukcí dle ČSN-EN 1504 (křídla a římsy). Na římsy použít epoxidový ochranný nátěr mechanicky a chemicky odolný.
8. Obnova spár dilatací na římsách – vyčištění spár, vložení extrudovaného polystyrenu a utěsnění dilatací trvale pružným těsnícím tmelem.
9. Oprava vozovky v místech dilatací mostu – odstranění vozovky tl. 50 mm, šířky 0,8 m, položení ACO 11+ vč. spojovacího postřiku a provedení utěsňujících trvale pružných zálivek.
10. Obnova zálivek podél říms.
11. Oprava konce propadlé římsy – kavernu vyplnit betonem C20/25.
12. Osazení modrých svodidlových nástavců.
13. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.