**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**Legenda stavebních prací:**

**SO 01 – Úpravy povrchů – chodba 4.NP, schodiště 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP**

**Stavební práce v prostorech jednotlivých schodišť** **mezi patry a v chodbě 4.NP** představují tyto stavební úpravy:

* 1.NP od mříží bude provedena úprava neotíratelného nátěru. Bude proveden nátěr spojovacího můstku, potažení sklovláknitým pletivem vtlačeným do lepidla, nanesení vápenné štukové omítky s finálním syntetickým nátěrem. Zakončení této části v průchodu do 2.NP.
* 2.NP protější stěna od schodiště do 1.NP, začínající od průchodu do chodby 2.NP, dále po podestu do 3.NP. Stavební práce viz popis úpravy od 1.NP rozšíření o úpravu stěny nad neotíratelným nátěrem – od průchodu do chodby 2.NP k dveřím do kadeřnictví, kde nutno provést oškrabání stávajících maleb, oprava vnitřní vápenocementové omítky, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štukové vrstva, výmalba
* 3.NP schodiště do 4.NP – stavební práce viz popis úpravy od 1.NP
* 4.NP schodiště do 5.NP ukončení před sekretariátem - stavební práce viz popis úpravy od 1.NP
* 4.NP chodba – stavební práce na neotíratelném nátěru viz popis úpravy z 1.NP, dále bude provedeno oškrabání stěn a nad neotíratelném nátěrem, stropu, s potažením sklovláknitým pletivem do lepidla, štuk, výmalba.

V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.

V soupisu stavebních prací je počítáno s úpravou vnitřních vápenocementových omítek do 10% ploch pro opravy různých vypraskaných omítek např. kolem zárubní dveří do učeben atd.

**SO 02 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 3.NP – učebna č.6**

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:

* Úpravy stěn – plochy stěn s neotíratelným nátěrem – proveden nátěr spojovacím můstkem, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, syntetický nátěr
* Úpravy stěn – plochy nad neotíratelným nátěrem – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
* Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba

V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.

Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.

* Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny.
* Demontáž stávajících obkladů v prostoru umyvadla, montáž nových obkladů.

**SO 03 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 3.NP – učebna č.5**

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:

* Úpravy stěn – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
* Demontáž plechové zárubně dveří do učebny č.6 s následným zazděním stavebního otvoru tvornicemi HEBEL, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuk, výmalba
* Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba

V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.

Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.

* Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny.

**SO 04 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 3.NP – kabinet**

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:

* Úpravy stěn – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
* Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba

V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.

Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.

* Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do kabinetu.

**SO 05 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 4.NP – učebna č.9**

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:

* Úpravy stěn – plochy stěn s neotíratelným nátěrem – proveden nátěr spojovacím můstkem, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, syntetický nátěr
* Úpravy stěn – plochy nad neotíratelným nátěrem – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
* Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba

V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.

Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.

* Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny.
* Demontáž stávajících obkladů v prostoru umyvadla, montáž nových obkladů.

**SO 06 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 4.NP – učebna č.10**

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:

* Úpravy stěn – plochy stěn s neotíratelným nátěrem – proveden nátěr spojovacím můstkem, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, syntetický nátěr
* Úpravy stěn – plochy nad neotíratelným nátěrem – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
* Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba

V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.

Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.

* Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny.
* Demontáž stávajících obkladů v prostoru umyvadla, montáž nových obkladů.

**SO 07 – Výmalba kadeřnictví**

Do stavebních prací zahrnuta výmalba vstupní chodby - čekárny, kadeřnictví – přední a zadní část.

Z důvodu nově vybudovaného kadeřnictví v roce 2016 bude provedena pouze nová výmalba prostor bez nutnosti dalších stavebních prací.

V chodbě – čekárně bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 2m, nad tímto nátěrem bude provedena výmalba ke kazetovému stropu.

V prostorech kadeřnictví – přední a zadní část – bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 1,2m, nad tímto nátěrem bude provedena výmalba včetně stropů.

Prostory určené pro výmalbu budou částečně vyklizeny objednatelem, ponechané zařizovací předměty budou zhotovitelem přikryty.