**Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o., Perninská 975, 362 22 Nejdek**

ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) – zjednodušené podlimitní řízení

**tímto vyzývá k podání nabídky**

**na veřejnou zakázku:**

1. **Název veřejné zakázky**

**„Nákup nemocničních lůžek a zdravotnické techniky“**

1. **Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a klasifikace předmětu veřejné zakázky**

Odkaz na veřejnou zakázku a její zadávací dokumentaci umístěnou na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract\_display\_1749.html

Klasifikace, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tato:

* Hlavní předmět plnění: 33100000-1

33192120-9

1. **Vymezení plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nemocničních lůžek a zdravotnické techniky v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

**Předmět poptávky:**

1. **Nemocniční lůžko 51 kusů**

* Nosnost minimálně 250kg
* Postranice ¾ sklopné do stran dělené plastové
* Možnost ovládání postranic jednou rukou
* Rámová konstrukce s otevřeným přístupem pro jednoduché čistění
* Integrovaný pacientský ovladač v postranici lůžka
* Nejnižší poloha lůžka minimálně 320 mm
* Profilovaný systém Bio Contour ( autoregrese ) – snižující tlak v oblasti pánve
* Zakřivená ložná plocha Bio Contour ( autoregrese ) – zajištující lepší rozložení tlaku – prevence proti proleženinám
* Možnost parního čištění
* Elektrické ovládání
* Centrální sesterský ovladač s možností uzamčení všech funkcí
* Možnost prodloužení lůžka
* Možnost aretace čel lůžka
* kolečka minimálně 125 mm – aretace rovného pojezdu
* brzdová tyč u zadních koleček
* Oboustranné páky pro ruční CPR
* Elektrické CPR
* Záložní baterie
* Police na povlečení s držákem na peřiny
* Funkce uzamčení pohybů ložné plochy
* Možnost vaskulární polohy DK
* Hrazda s hrazdičkou
* Infuzní stojan

1. **Antidekubitní matrace 51 kus**

* Min. bezpečné pracovní zatížení 120 kg
* Min. výška matrace - 170 mm
* Délka matrace - 1980 mm ( tolerance 5% )
* Šířka matrace - 860 mm ( tolerance 5% )
* Hustota pěny – 65-68kg/m3
* Možnost otáčení ve čtyřech směrech
* Polyuretanová pěna, prořezaná, poskytující tuhost ve třech zónách, zajišťující perfektní distribuci tlaku
* Komfortní zóna v hlavové a patní části

**Potah matrace:**

- potah pružný ve dvou směrech

- paropropustná

- voděodolný

- antimikrobiální, bakteriostatický a fungistatický

- krytý zip minimálně ze tří stran

1. **Noční stolky k lůžkům 23 kusů**

* Pevná konstrukce v kombinaci s hladkými nenasákavými povrchy zajišťující vynikající kontrolu infekce.
* Možnost volby barvy
* Nosnost 25 kg
* Otočná kolečka dvojitá 65 mm z toho min dvě s brzdou
* Automatický zámek ve zvolené výšce
* Výškový rozsah jídelní desky - 800 – 1160 mm
* Konstrukce stolku včetně jídelní desky – Aluminium

1. **Lůžko intenzivní péče 2 kusy**

* Nosnost minimálně 250 kg
* Postranice dělené plastové
* Možnost ovládání postranic jednou rukou
* Rámová konstrukce s otevřeným přístupem pro jednoduché čistění
* Podsvícení lůžka
* Integrovaný pacientský ovladač v postranici lůžka
* Centrální sesterský ovladač s možností uzamčení všech funkcí
* Nejnižší poloha lůžka minimálně 320 mm
* Profilovaný systém Bio Contour – snižující tlak v oblasti pánve
* Zakřivená ložní plocha Bio Contour pro lepší rozložení tlaku – prevence proti proleženinám
* Možnost parního čištění
* Elektrické ovládání
* Možnost prodloužení lůžka
* Odnímatelné čela hlavy a nohou
* Dvojitá kolečka minimálně 150 mm
* Brzdová tyč na zadních kolečkách
* Oboustranné páky pro ruční CPR
* Elektrické CPR
* Záložní baterie
* Police na povlečení s držákem na peřiny
* Funkce uzamčení pohybů ložné plochy
* Možnost vaskulární polohy DK
* Hrazda s hrazdičkou
* Infuzní stojan

1. **Matrace pro lůžko intenzivní péče 2 kusy**

* Min nosnost 200 kg
* Min. délka matrace - 1980 mm ( tolerance 5% )
* Min. šířka matrace - 860 mm ( tolerance 5% )
* Samonastavitelná technologie pomáhající maximalizovat rozložení tělesné hmotnosti klienta a minimalizovat tlak na tkáň tím, že automaticky reaguje přenastavením vnitřního tlaku vzduchu na pohyb těla
* Min. 9 horizontálních zón zajišťující dodatečnou podporu v oblasti ramen, trupu a hýždí
* Zešikmená patní část – pomáhá redistribuovat váhu jemné oblasti paty na lýtka a stehna

1. **Myčka podložních mís 1 kus**

* Čistící systém s minimálně 11 tryskami splňující nejnáročnější hygienické předpisy ( EN ISO 15883 )
* Systém zajišťující úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu
* Plynule hladký vnitřní povrch komory bez záhybů a kapes minimalizující riziko usazenin a bakterií
* Komora vyrobená tažením, bez svárů
* Volitelná vyšší elektrická ochrana stupně IP24
* Volitelný větrák pro sušení a chlazení s HEPA filtrem
* Nerezová mycí komora
* Možnost nastavení hodnoty Ao a její kontrola
* Možnost zvolit vyšší stupeň desinfekce
* Povrchová úprava z polypropylenové hmoty
* Snadno srozumitelný displej
* Tři mycí programy: jeden pro mytí močových láhví a jeden pro mytí podložních mís a nádob do toaletních křesel + možnost přenastavení programů
* Možnost programů – ekonomický, normální a intenzivní
* Volitelná možnost zaznamenávání všech čistících cyklů na USB nebo s výstupem na tiskárnu
* Uzamčení dvířek mycí komory po celou dobu mycího cyklu
* Uzamykatelný prostor pro umístění kanystrů s roztoky
* Široká škála držáku pro různé typy nádob
* Min. délka mycího programu – 3 min
* S manuálním otevíráním dvířek nebo automatickým otevíráním
* Volně stojící s možností zavěšení na zeď

1. **Sprchový panel s výlevkou + WC 1 kus**

* Tlak a teplota vody řízená termostatickým směšovačem
* Sprcha s pistolovým uzávěrem
* Desinfekční sprcha s průtokoměrem směšujícím čistící dezinfekční prostředek s vodou
* Teploměr signalizující teplotu vody pro sprchování
* Integrovaná desinfekční jednotka-přístupná z předu/uzamykatelná
* Splachovací ventil/splachovač pro WC funkci
* PE mísa/výlevka + WC
* Postranní madla

1. **Sprchové křeslo 2 kusy**

* Zádový polštář pro pohodlí klienta.
* Opěra zad v plné velikosti se zahloubením ve spodní části.
* Funkce otvírání sedáku dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu, výměnu inkontinentních kalhotek atd.
* Výšková nastavitelnost dovolující správnou pracování výšku pro dobrou ergonomii.
* Sklopná pozice polohující klienta do lehu při sprchování.
* Dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly.
* Zvukový signál nízkého nabití baterie.
* 2 sady 24V baterií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjitelné v každé úrovni.
* Nouzové spouštění.
* Nouzové zastavení.
* Bezpečnostní pás.
* Zvedací kapacita: min. 140 kg.
* Možnost založení podložní mísy
* Hygienický design

1. **Sprchový vozík 1 kus**

* Elektrický zdvih
* Externí baterie + nabíječka
* Max nosnost do 200 kg
* Zvedací zádová opěra a lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta
* Integrované ovládací panely po obou stranách vozíku
* Sloupový zdvih
* Aretace předního kolečka – rovný pojezd

1. **Vakový zvedák s váhou + vak XL 1 kus**

* Baterií poháněný výškově nastavitelný vakový zvedák
* Min. bezpečná pracovní zátěž: 220 kg
* Integrovaná digitální váha
* Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem (DPS – dynamický polohovací systém) umožňující polohování klienta v závěsném vaku
* Možnost výměny závěsných ramen (2-bodové, 4-bodové, 8-bodové rameno)
* Vertikální (sloupový – ergonomický) zdvih, zamezující houpání klienta zavěšeného ve vaku
* Ergonomicky tvarovaná vodicí madla manévrování
* Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače
* Indikátor vybití baterie s displejem ukazujícím zbývající napětí baterie
* Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie
* Dálkový ovladač umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty
* Duální ovládání na sloupu zvedáku
* Standartní vak s výstuhou hlavy vel XL
* 2x externí baterie
* Externí nabíječka

1. **Aktivní stavěcí zvedák 1 kus**

* Bezpečná pracovní zátěž: 200 kg
* Pohon otevírání a zavírání noh podvozku
* Duální ovládání
* Nízko třecí kolečka, dvě zadní s brzdou
* Nouzové stop a překonání selhání systému
* Aktivní opěrka kolen s individuálním nastavením
* Opěrka nohou
* Odnímatelná 24V vysoko kapacitní baterie, včetně indikátoru nízkého napětí
* Indikátor vybití baterie, který ukazuje na displeji zbývající sílu a kdy potřebuje nabít
* Různé stavěcí pásy vyrobené z neklouzavého materiálu
* 2x externí baterie
* Externí nabíječka

1. **Vybavení čistící místnosti**
2. **1x Výlevka**

* Volně stojící bez oplachu
* Snímatelná krycí deska z vysoce kvalitního polymeru
* Výška základny 100 mm
* Nálevka, Ø 350 mm, včetně mřížky
* Napojení odpadu DN 70
* Korpus nerez materiál 1.4301
* Viditelné části korpusu – zrnitost 240
* Prohlášení o shodě v souladu s:
* DIN EN ISO 9001, DIN EN 46001
* Odpovídá direktivě 93/42 EEC o zdravotnických výrobcích třída I,

1. **1x Skříňka dolní 900mm**

* Korpus nerez materiál 1.4301
* Viditelné části korpusu – zrnitost 240
* Výška základny 100 mm
* Křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru
* Samozavíratelná dvířka
* Nastavitelné závěsy dvířek
* Ergonomicky tvarované rukojeti z polymeru
* S dostatečným odstupem aby neskříply prsty obsluhy
* S jednou vložnou policí
* Bez pracovní desky
* Dvoukřídlová
* Rozměry: Š/H/V: 900x470x870 vč. základny 100mm

1. **1x Skříňka dolní 450mm**

* Korpus nerez materiál 1.4301
* viditelné části korpusu – zrnitost 240
* výška základny 100 mm
* křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru
* samozavíratelná dvířka
* nastavitelné závěsy dvířek
* ergonomicky tvarované rukojeti z polymeru
* s dostatečným odstupem aby neskříply prsty obsluhy
* s jednou vložnou policí
* **bez pracovní desky**
* rozměry: Š/H/V: 450x470x870 mm vč. základny 100mm

1. **1x Dřez**

* z nerez materiálu 1.4301
* pro zapuštění do pracovní desky z nerez materiálu – včetně vodoprofilu
* rozměry: Š/H/V: 500x400x300 mm

1. **1x Pracovní deska**

* Z nerez materiálu 1.4301,
* zespodu zesílení speciální výztuží
* s vodoprofilem
* rozměry: Š/H/V: 1350 x 600 x 30 mm

1. **1x Závěsná skříňka 900mm**

* korpus z nerez materiálu 1.4301
* viditelné části korpusu – zrnitost 240
* křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru
* samozavíratelná dvířka
* nastavitelné závěsy dvířek
* ergonomicky tvarované rukojeti z polymeru
* s dostatečným odstupem aby neskříply prsty obsluhy
* s jednou vložnou policí
* rozměry: Š/H/V: 900 x 380 x 770 mm

1. **1x Závěsná skříňka 450mm**

* korpus z nerez materiálu 1.4301
* viditelné části korpusu – zrnitost 240
* křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru
* samozavíratelná dvířka
* nastavitelné závěsy dvířek
* ergonomicky tvarované rukojeti z polymeru
* s dostatečným odstupem aby neskříply prsty obsluhy
* s jednou vložnou policí
* rozměry: Š/H/V: 450 x 380 x 770 mm

1. **1x Police na toaletní mísy a močové láhve**

* korpus z nerez materiálu 1.4301
* viditelné části korpusu – zrnitost 240
* s CNS-držákem pro horizontální ukládání toaletních mís
* s CNS-držákem pro močové lahve
* s odkapávací spodní deskou
* místo pro minimálně 6 mís a 3 láhve
* rozměry: Š/H/V: 900 x 350 x 770 mm

**Dodací podmínky:**

Dodání, zapojení, zprovoznění zařízení a zaškolení zaměstnanců v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizaci na adrese: Perninská 975, Nejdek, 362 22.

**Požadavek na záruku :**

Zadavatel požaduje záruku minimálně 24 měsíců od data zprovoznění.

1. **Doba plnění veřejné zakázky**

Termín plnění veřejné zakázky: Únor 2018

1. **Pravidla pro hodnocení nabídek**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

1. **Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka**
2. Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

1. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

**Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.**

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) základní způsobilost podle § 74, a

b) profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d).

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

1. **Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek**

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

**Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:**

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci zakázky s členěním dle formuláře pro zpracování nabídkové ceny obsaženém v zadávací dokumentaci.
3. **Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a termín otevírání obálek**

Nabídky můžou být účastníky doručeny osobně do podatelny Zařízení, nebo doporučeně poštou na adresu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o., Perninská 975, 362 22 Nejdek.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 04.12.2017 do 08:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 04.12.2017 v 09:00 hodin v budově Zařízení následné a rehabilitační péče, v zasedací místnosti v I.NP. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

1. **Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů.

1. **Kontaktní osoby**

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení a ve věcech odborné problematiky je Olga Pištejová, DiS.,🕿 731 233 550

1. **Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěným nesmazatelnou formou.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

* Krycí list nabídky **(jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)**
* Obsah nabídky
* Prokázání kvalifikace
* Cenová nabídka

1. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené **„Veřejná zakázka, Nákup nemocničních lůžek a zdravotnické techniky, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.**

1. **Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku**
2. Zadavatel nepřipouští dle § 102 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v zadávací dokumentaci.
3. Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9.

* Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení

1. **Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

* uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
* uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
* nevracet účastníkům podané nabídky

1. **Identifikační údaje zadavatele**

Název: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.

Sídlo: Perninská 975, Nejdek, 362 22

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 69979821

V Nejdku dne 07.11.2017

………………………………..

Olga Pištejová, DiS.

ředitelka příspěvkové organizace

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Formulář pro zpracování nabídkové ceny
5. Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace

### Krycí list nabídky

na akci:

**Nákup nemocničních lůžek a zdravotnické techniky**

# Údaje o účastníkovi

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název  (jedná-li se o právnickou osobu)  Obchodní firma nebo jméno a příjmení  (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo  (jedná-li se o právnickou osobu)  Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu  (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro  jednání ve věci nabídky |  |

# Cenová nabídka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena díla bez DPH |  | Kč |
| DPH (z ceny bez DPH) |  | Kč |
| Celková cena včetně DPH |  | Kč |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

**Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a**

**čestné prohlášení o pravdivosti údajů**

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu trvání smlouvy.

Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka