**Zápis**

ze vstupní konzultace studie **„Ostrov- areál složek IZS“**, konané dne 10. 6. 2015 na MěÚ Ostrov

Přítomni: Město Ostrov starosta Bc. Čekan, místostarosta Ing. Železný, p. Šuster

ZZS KVK ředitel MUDr. Sýkora, PhD., Ing. Hubka

HZS KVK náměstek plk. Ing. Oldřich Volf, PhD.

BPO spol. s r. o. Ing. Pluhař, CSc.

Byla projednána koncepce záměru. V areálu bývalého zahradnictví v Ostrově, Jáchymovské ulici, má být vybudován areál složek integrovaného záchranného systému. Budou zde umístěny:

* Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby KV (ZZS KV)
* Stanice Hasičského záchranného sboru KV (HZS KV)
* Stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov (JSDH)
* Služebna Městské policie

Byly projednány následující body:

1. Budovy ZZS a HZS s příslušnými parkovišti, zpevněnými plochami, atd., budou oddělené, zcela samostatné. Možnost sdílení jejich prostor a zařízení s ostatními složkami je minimální.
2. ZZS má připravený projekt budovy, zástupci předali po jednání projektantovi výkres, ze kterého jsou zřejmé základní požadavky ZZS.
3. Výstavbu své budovy (areálu) si ZZS zajistí samostatně. Zástupce HZS předal tabulku místností s výměrami a návrh dispozičního uspořádání (jedno podlaží) s tím, že je možné některé prostory umístit do druhého podlaží.
4. Městská policie a JSDH budou sídlit v samostatných částech jedné dvoupodlažní budovy, ve které budou některé prostory užívat společně. Jejich požadavky budou vyjasněny na samostatném jednání v pondělí 15. 6. 2015.
5. Technická infrastruktura – komunikace a páteřní inženýrské sítě, budou společné. Jejich garantem je město Ostrov. Přípojky k objektům budou jednotlivých složek a budou mít fakturační měření.
6. Areál bude napojen na CZT (Ostrovská teplárenská, a.s.) z výměníkové stanice č. 17 (východně od Jáchymovské ulice).
7. Areál bude dopravně připojen k Jáchymovské ulici dvěma výjezdy, aby v případě zablokování jednoho z nich byla zachována dopravní obslužnost. V  Jáchymovské ulici bude instalováno příslušné dopravní značení včetně světelné signalizace.
8. Součástí areálu musí být parkoviště pro veřejnost (návštěvy občanů ve služebně městské policie, školící akce, atp.)
9. Pro přístup pěších do areálu je nutno zvážit výstavbu chodníku.
10. Areál bude napojen na veřejný rozvod pitné vody, elektrickou energii, splaškovou (resp. jednotnou) kanalizaci, sítě elektronických komunikací ( je požadován vysokorychlostní internet). Dešťové vody z areálu budou zachyceny do retenční nádrže (suchého poldru) a kapacitním odtokem řízeně vypouštěny do Jáchymovského potoka.
11. Západní část areálu se nalézá v záplavovém území Jáchymovského potoka. V aktivní zóně záplavového území nelze podle Vodního zákona umisťovat žádné stavby s výjimkou nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.
12. V areálu je nutno navrhnout také sportoviště- multifunkční hřiště, atp., z důvodu úspory místa přednostně v záplavovém území, ale mimo aktivní zónu.

Zapsal: Ing. Pluhař, CSc.