**Oprava mostu ev.č. 214 10 – 1 Okrouhlá**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/214 10 Okrouhlá přes potok, liniové staničení 0,688 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 214 10 – 1 Okrouhlá“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí betonových povrchů (římsy, NK, opěry a křídla) tlakovou vodou.
3. Odstranění stávajícího zábradlí.
4. Sanace bet.ploch do 0,6 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (podhled NK, opěry a křídla)
5. Sanace bet. ploch do tl. 1 cm dle ČSN-EN 1504, vč. ošetření obnažené výztuže (římsy a horní plocha křídel).
6. Osazení zábradelního svodidla.
7. Nátěr želbet. kcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, křídla, NK a opěry).
8. Oprava kamenné dlažby koryta potoka
9. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.