**Pavilon C**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Název souboru** | **Počet kusů** | **Servisní kontrola /**  **četnost za rok** | **Filtrační vložky** | **Četnost výměn za rok** |
| 1 | VZT jednotka Remak AeroMaster XP 06 | 1 | 4 | F5 340 x 645/630/3 4 ks  F9 340 x 645/630/4 2 ks | 2x |
| 2 | VZT jednotka Remak AeroMaster XP 06 | 1 | 4 | F5 340 x 645/630/3 4 ks  F9 340 x 645/630/4 2 ks | 2x |
| 3 | Revize požární klapky | 4 | 2 | x |  |
| 4 | Požární větrání P5 | 1 |  | x |  |
| 5 | Požární větrání P5 | 1 |  | x |  |