**Pavilon D skladba filtrů VZT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Název souboru** | **Počet kusů** | **Servisní kontrola /**  **četnost za rok** | **Filtrační vložky** | **Četnost výměn za rok** |
| 1 | Zařízení č.1. Patologie Janka KLM 16 | 1 | 2 | G3 592x490/450/6 2 ks  G3 592x592/450/8 2 ks  G4 592x490/450/6 2 ks  G4 592x592/450/8 2 ks  F8 562x490/600/8 2 ks  F8 592x592/600/10 2 ks | 2x |
| 2 | Zařízení č.2. Mikrobiologie Janka KLM 25 | 1 | 2 | G4 592x592/360/6 8 ks  G4 287x490/360/2 8 ks  G4 287x287/360/2 2 ks  F8 592x592/600/8 4 ks  F8 287x592/600/4 4 ks  F8 287x287/600/4 1 ks | 2x |
| 3 | Zařízení č.3. Kuchyně Janka KLM 25 | 1 | 2 | G4 592x592/360/6 8 ks  G4 287x490/360/2 8 ks  G4 287x287/360/2 2 ks  F8 592x592/600/8 4 ks  F8 287x592/600/4 4 ks  F8 287x287/600/4 1 ks | 2x |
| 4 | Zařízení č.4 Jídelna a pomocné prostory. Janka KLM 16 | 1 | 2 | G4 592x490/450/5 4 ks  G4 592x592/450/6 4 ks  F8 562x490/600/6 2 ks  F8 592x592/600/8 2 ks | 2x |
| 5 | Zařízení č.5 Lékarna. Janka KLM 16 | 1 | 2 | G4 592x490/450/5 4 ks  G4 592x592/450/6 4 ks  F8 562x490/600/6 2 ks  F8 592x592/600/8 2 ks | 2x |
| 6 | Zařízení č.7 Větrání šaten  GEA | 1 | 2 | G4 287x287/360/2 2 ks  G4 287x592/360/2 2 ks | 2x |
| 7 | Zařízení č.11 Kuchyně Janka KLM 06 s příslušenstvím | 1 | 2 | G4 402x592/360/5 1 ks  G4 287x592/360/3 1 ks | 2x |
| 8 | Revize požární klapky | 45 | 2 | x | 2x |
| 9 | Zařízení č.1 Větrání centrálních šaten - ženy | 1 | 4 | G4 287x287/360/2 2 ks  G4 287x592/360/2 2 ks | 2x |
| 10 | Zařízení č.2 Větrání centrálních šaten - muži | 1 | 2 | G4 287x287/360/2 2 ks  G4 287x592/360/2 2 ks | 2x |
| 11 | Zařízení VZT Cytostatika | 1 | 4 | x | 2x |
| 12 | Požární větrání P1 | 1 | 1 | x | 2x |
| 13 | Požární větrání P2 | 1 | 1 | x | 2x |