**Energocentrum**

**Větrání velína Energocentra**

Přívod: typ Terno 200, výrobce Alteko s.r.o. Hostomice pod Brdy, rok výroby 2007

filtrační díl G4, přímý chladič, dopravní ventilátor, venkovní chladící jednotka Panasonic o výkonu 5,2 kW; bez ohřevu

**Větrání kotelny**

Přívod: nástěnná teplovzdušná souprava typ Sahara W4531, výrobce GEA, rok výroby 2002

Celkem 3 ks.

**Havarijní větrání** prostoru kotelny - potrubní ventilátor vel. 450.

**Větrání kompresorovny**

Přívod: kanálová jednotka Terno 315, výrobce Alteko s.r.o., Hostomice pod Brdy, rok výroby 2006.

Filtrační díl G4 a ventilátor.

Odtah: potrubní ventilátor ILB/6-225, výrobce Soler&Palau, rok výroby 2005.

**Větrání strojovny vývěv**

Odtah: ventilátor potrubní ILB/6-225, výrobce Soler&Palau, rok výroby 2005.

**Větrání dieselagregátu**

Přívod: nástěnná teplovzdušná souprava s vodním ohřevem - 2 ks, nečitelný štítek