### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**„Laboratorní nábytek – opakované vyhlášení“**

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka laboratorního nábytku do laboratorní přípravny za podmínek sjednaných kupní smlouvou.

Dodavatel [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], se sídlem [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], IČO: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] tímto **čestně prohlašuje**, že **nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené zadavatelem v tomto dokumentu (příloha č. 4 ZD – Technická specifikace)**, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění.

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. nábytek do laboratorní přípravny, a jejich splnění dodavatelem:

**Položka 1: Laboratorní stůl oboustranný (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 1.1 | rozměry minimálně (ŠxVxH) 240x86x150 cm a maximálně 260x90x160 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1.2 | mezi stoly kovový médiový stojan - min 6x elektrická zásuvka 220-230V, min 1x laboratorní kohout na vodu s kalíškovou výlevkou | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1.3 | povrch pracovního stolu - jednolitý materiál s chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 1.4 | 1x výlevka z nerezového nebo kameninového materiálu | [ANO/NE] |  |
| 1.5 | 1x páková baterie s přívodem teplé a studené vody - speciální laboratorní baterie se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 1.6 | 1x ruční bezpečnostní sprcha oční | [ANO/NE] |  |
| 1.7 | zásuvkové a dvířkové skříňky součástí stolu | [ANO/NE] |  |
| 1.8 | včetně montáže a zapojení médií | [ANO/NE] |  |
| 1.10 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 2: Laboratorní stůl pod přístroje (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 2.1 | Rozměry (ŠxVxH) 150-180x75-78x60-65 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2.2 | kovová konstrukce | [ANO/NE] |  |
| 2.3 | nosnost minimálně 120 kg | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2.4 | možnost uložit pod stůl pojízdný zásuvkový box | [ANO/NE] |  |
| 2.5 | deska stolu - materiál s chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 2.6 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 3: Mobilní prvek pod laboratorní stůl - zásuvkový (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 3.1 | Rozměry (ŠxVxH) 40-50x50-55x55-60 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 3.2 | 3 zásuvky – dvě mělké, jedna hluboká | [ANO/NE] |  |
| 3.3 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 4: Mobilní prvek pod laboratorní stůl - jednodvířkový (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 4.1 | Rozměry (ŠxVxH) 40-50x50-55x55-60 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 4.2 | 1 plné dveře | [ANO/NE] |  |
| 4.3 | 1 dělící police | [ANO/NE] |  |
| 4.4 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 5: Úložná skříň nástěnná nad laboratorní stůl (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 5.1 | Rozměry (ŠxVxH) 90-100x90-100x38-45 | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 5.2 | 2 plné dveře | [ANO/NE] |  |
| 5.3 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 6: Laboratorní židle (3 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 6.1 | otočná | [ANO/NE] |  |
| 6.2 | na kolečkách | [ANO/NE] |  |
| 6.3 | Nosnost minimálně 100 kg | [ANO/NE] |  |
| 6.4 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 7: Regál (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 8.1 | Šířka maximálně 120 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.2 | Výška 150 – 200 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.3 | Hloubka maximálně 40 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.4 | Počet polic 4-5 | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.5 | Materiál nerezová ocel | [ANO/NE] |  |
| 8.6 | Nosnost minimálně 50 kg na jednu polici | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.7 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 8: Laboratorní úložná skříň kombinovaná (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 8.1 | Šířka maximálně 110 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.2 | Hloubka maximálně 40 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.3 | Výška 190-200 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.4 | 2 plné dveře | [ANO/NE] |  |
| 8.5 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a účastník, který podal takovou nabídku může být vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a vyplněná tabulka Technické specifikace bude přílohou č. 1 kupní smlouvy.

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli dodatečné předložení:

* technických listů (popř. dalších dokumentů jako např. katalogový list výrobce aj.) ze kterého bude patrné splnění stanoveného podmínek technické specifikace.

**Já, níže podepsaný zástupce účastníka výběrového řízení čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu ve výběrovém řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.**

|  |  |
| --- | --- |
| V [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] dne [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis prodávajícího1 |

1Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 4 ZD (přílohy č. 1 smlouvy) elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje zadavatele pod svým jménem a heslem.