# průvodní zpráva

#### Akce : Střední škola logistická Dalovice, přísp. organizace, Hlavní 114, 362 63 Dalovice.

#### Bezbariérové řešení provozu školy.

### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby : Střední škola logistická Dalovice, přísp. organizace, Hlavní 114, 362 63 Dalovice. Bezbariérové řešení provozu školy.

b) Místo stavby : Parcela č. 510, k.ú. Dalovice. Budova Dalovice č.p. 114, objekt občanské vybavenosti

c) Předmět projektové dokumentace : Stavební úpravy dokončené stavby. Objekt je zapsán v seznamu nemovitých památek :

Podle zákona 183/2006, § 104 k) je nutno stavební úpravy ohlašovat. Rozhodnutí dotčeného orgánu památkové péče bude doloženo.

Jedná se o osazení šikmé schodišťové plošiny z 1. do 2. NP v hlavním trojramenném schodišti, druhá plošina spojí podzemní podlaží a 1. NP. Bude upraveno okolí plošin pro jejich provoz. Upraví se stávající bezbariérové WC v 1. NP. Před hlavním vchodem se přizpůsobí chodník pro bezbariérový přístup. Propojení zajistí bezbariérový přístup do všech prostorů určených pro žáky školy.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

a) Střední škola logistická Dalovice, přísp. organizace, Hlavní 114, 362 63 Dalovice

IČ 00574384

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Ing. František Kolář, 0300539 Elektroinstalace

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Vlastní doměření současného stavu 2016

Snímek katastrální mapy a informace o parcele – Internet

Průzkumy konstrukcí 2016

Části původních projektů z archivu školy

Informace výrobců plošin

Technologické předpisy a podklady

## A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : Parcela p.č. 510, k.ú. Dalovice

b) Údaje o ochraně území : Nemovitá kulturní památka, rozsáhlé chráněné území, pam. chráněné území, menší chráněné území, vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupně

c) Údaje o odtokových poměrech : bez vlivu

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : Nemění se způsob využití území

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : Nemění se

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů : Jsou dotčeny orgány státní správy – Souhlasné stanovisko orgánu památková péče – vizte část Doklady

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby : jen parcela č. 510, jiné nejsou dotčeny.

## A.4 Údaje o stavbě

a) Drobné stavební úpravy dokončené stavby.

b) Stavba pro školství.

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně : viz výše.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : stavba není v současném stavu určena pro osoby podle vyhl. 398/2009, § 1(1) – osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Navrženými opatřeními se zajistí bezbariérový provoz pro žáky

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: nejsou

g) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

h) Navrhované kapacity stavby

Stávající

i) Základní bilance stavby

třída energetické náročnosti budovy : současný stav

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby 2016, 2017

Členění na etapy : jedna etapa

k) Orientační náklady stavby 1,1 mil. Kč

## A.5 Členění stavby na objekty

Stavba je jedním objektem.

***Závěr*** :

Stavba bude podle stavebního zákona probíhat dle § 104 / k) , tj. stavební úpravy s ohlášením. Je doloženo rozhodnutí dotčeného orgánu státní památkové péče.

Pro stavby s povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení je povinnost určit koordinátora bezpečnosti práce, pokud nastanou zákonem stanovené podmínky.

Zhotovitel vypracuje v souladu s NV 591/2006 plán BOZ.

V Karlových Varech, 11.7.2016

**Ing. Roman GAJDOŠ**

