**Specifikace počtu, konfigurace vozidel a požadovaných služeb operativního leasingu**

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu vozového parku po dobu **48 měsíců**.

**Požadovaná minimální konfigurace vozidel do vozového parku**

Zadavatel požaduje realizovat služby operativního leasingu u vozů:

**Manuální převodovka, typ karoserie hatchback**

**Tovární značka a obchodní označení automobilu: ………………. *(doplní účastník)***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Příslušný technický parametr nabízeného automobilu**  **(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)** |
| Poptávaný minimální výkon  **84** kW | ***(doplní účastník)*** |
| Poptávaná exhalační norma **EURO 6** | ***(doplní účastník)*** |
| Poptávaný minimální objem zavazadlového prostoru min **400 l** (bez sklopených zadních sedadel) | ***(doplní účastník)*** |
| Poptávaný minimální rozvor **2.600 mm** | ***(doplní účastník)*** |
| Poptávaná minimální délka **4.200 mm** | ***(doplní účastník)*** |
| Předpokládaný počet najetých km po dobu smluvního vztahu **80 000 km** | ***(doplní účastník)*** |
| Poptávaný počet vozidel **11 ks** | ***(doplní účastník)*** |

**Konfigurační požadavky na vybavení**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Příslušný technický parametr nabízeného automobilu (v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)** |
| Nové vozidlo, maximální stav tachometru v době předání 30 km | ***(doplní účastník)*** |
| Jednotná barva – bílá | ***(doplní účastník)*** |
| Převodovka manuální | ***(doplní účastník)*** |
| Manuální klimatizace | ***(doplní účastník)*** |
| Vnější zpětná zrcátka a kliky v barvě vozu | ***(doplní účastník)*** |
| Boční a čelní airbagy na místě řidiče a spolujezdce | ***(doplní účastník)*** |
| Posilovač řízení, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ***(doplní účastník)*** |
| Přední a zadní mlhová světla | ***(doplní účastník)*** |
| Automatická světla – senzor | ***(doplní účastník)*** |
| Zadní sedadla dělená, sklopná | ***(doplní účastník)*** |
| Loketní opěrka vpředu | ***(doplní účastník)*** |
| Elektrické vyhřívání zadního skla | ***(doplní účastník)*** |
| Vyhřívání předních sedadel | ***(doplní účastník)*** |
| Elektricky ovládaná boční přední a zadní okna | ***(doplní účastník)*** |
| Vkládané koberečky vpředu a vzadu, originální provedení | ***(doplní účastník)*** |
| Intervalový spínač stěračů | ***(doplní účastník)*** |
| Disky kol minimálně 16“ | ***(doplní účastník)*** |
| Zadní parkovací senzory | ***(doplní účastník)*** |
| Rádio, MP3 přehrávač, USB, plně v českém jazyce | ***(doplní účastník)*** |
| Plnohodnotné propojení telefonu s vozidlem, plně v českém jazyce | ***(doplní účastník)*** |
| Kožený volant, kožená řadicí páka a kožená ruční brzda | ***(doplní účastník)*** |
| Asistent udržování jízdního pruhu | ***(doplní účastník)*** |
| Tempomat | ***(doplní účastník)*** |
| Asistent nouzového brždění | ***(doplní účastník)*** |
| LED denní svícení | ***(doplní účastník)*** |
| Nouzové volání, e-Call | ***(doplní účastník)*** |
| Povinná výbava, sada na opravu pneumatik nebo rezervní kolo | ***(doplní účastník)*** |

**Požadované služby uzavřeného operativního leasingu**

Zadavatel požaduje typ **uzavřeného operativního leasingu**, který bude obsahovat v sobě následující služby po celou dobu trvání smluvního vztahu:

|  |
| --- |
| * Splátka nájemného |
| * Havarijní pojištění: spoluúčast 5 % |
| * Povinné ručení (min 70/70) |
| * Asistenční služba (včetně 5 dní náhradní vozidlo při asistenční události) |
| * Pojistné krytí při totální škodě a odcizení pokrývá rozdíl mezi účetní a obecnou cenou |
| * Pojištění všech skel bez spoluúčasti s limitem minimálně 10 000 Kč * GAP * Střet vozidla se zvířetem * Pojištění proti živlům |
| * Veškerý záruční a pozáruční servis vozidla mimo pojistné události a prokazatelné chyby řidiče, veškeré potřebné servisní náklady, opravy, údržba (veškeré úkony předepsané výrobcem k zachování garancí a záruk) * Pneuservis: nákup pneumatik minimálně střední třídy, včetně výměny, montáže a uskladnění kol |

**Další požadavky**

* Dle potřeby zadavatele bude do vozidla instalován GPS systém společně s přihlašovacím a čtecím zařízením pro sledování vozidla a určením služební/soukromé jízdy. Účastník akceptuje instalaci tohoto zařízení do nabízených vozidel. Náklady na instalaci hradí zadavatel.
* Zadavatel požaduje v TP zápis o oranžovém majáku u všech vozidel (zadavatel požaduje pouze zápis do TP, homologované majáky si zadavatel zajistí sám; majáky budou používány magnetické – bez zásahu do karoserie vozidla)
* Účastník akceptuje jednotné označení vozidel (polepy)